Załącznik nr 6

do warunków technicznych

**Informacja o stopniu wykorzystania materiałów PZGiK**

Wynik analizy materiałów PZGiK należy zestawić:

1. dla budynków, narastająco według numerów jednostek rejestrowych:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analiza budynków | | | | | | | |
| Lp. | Nr  jednostki rejestrowej  gruntowej | Nr  budynku | Przyczyna | Podstawa określenia danych | Dokument | | Wprowadzono do bazy danych MODGiK |
| Opis | Numer |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Kol. 2 Numer jednostki rejestrowej

jednostka rejestrowa gruntowa, do której przypisany jest budynek

Kol. 3 Numer budynku:

nr działki/nr budynku na działce

Kol. 4 Przyczyna:

- budynek bez podpiętych do bazy WEGA2010 dokumentów zasobu

- budynek położony na dwóch lub więcej nieruchomościach

Kol. 5 Podstawa określenia danych:

- dokument PZGiK

- geodezyjny pomiar terenowy

Kol. 6 Dokument

pole opis: rodzaj dokumentu (szkic, zarys, inne), datę dokumentu, nr KERG

pole numer: numer ewidencyjny dokumentu (identyczny jak nazwa pliku, pod którym zapisano skan dokumentu)

7. Wprowadzono do bazy danych MODGiK:

nr zmiany ewidencyjnej/data rejestracji danych w bazie danych MODGiK

1. dla punktów załamania granic, narastająco według numeru punktu (identyfikatora G-5)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analiza punktów załamania granic | | | | | | | | | | |
| Lp. | Nr punktu | Określa granice | Podstawa określenia danych | Dokument | | Wartość atrybutu | | | | Wprowadzono do bazy danych MODGiK |
| ZRD | BPP | STB | RZG |
| Opis | Numer |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kol. 2 Numer punktu:

identyfikator G-5

Kol. 3 Określa granice:

wymienić nr działek

Kol. 4 Podstawa określenia danych:

- dokument PZGiK

- geodezyjny pomiar terenowy

- przykładowe wpisy: usunąć, współrzędne określa punkt nr…, nie stanowi obiektu bazy, obiekt historyczny,

Kol. 5 Dokument

pole opis: rodzaj dokumentu (szkic, zarys, inne), datę dokumentu, nr KERG

pole numer: numer ewidencyjny dokumentu (identyczny jak nazwa pliku pod którym zapisano skan dokumentu)

Kol. 6 ZRD – Źródło danych o położeniu

Kol. 7 BPP – Błąd położenia względem osnowy

Kol. 8 STB - stabilizacja

Kol. 9 RZG – rząd granicy

Kol. 10 Wprowadzono do bazy danych MODGiK:

Nr zmiany ewidencyjnej/data rejestracji danych w bazie danych MODGiK